IZ 271/18/2015 Pruchnik 2015-10-07

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postepowania nr IZ 271/18/2015

pn

***„*Budowa przewiązki (łącznika) między gimnazjum a salą gimnastyczną w Pruchniku *„***

**Ogłoszonego w BZP Numer ogłoszenia: 250940 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015**

**W nawiązaniu do udzielonych zapytań i udzielonych odpowiedzi**, Zamawiający na podstawie art. 38 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r

poz. 907 z póżn. Zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

**SIWZ – załącznik nr 5 kosztorys ofertowy, adaptacja JEST**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | KNR 0-19 1023-07 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 | m2 | 1,62 | 0 | 0 |
| 24 | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (drzwi zew. D3s z siłownikiem do napowietrzania klatki schodowej z samozamykaczem) | m2 | 3,73 | 0 | 0 |
| 25 | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (drzwi ppoż EI30 z samzamykaczem) | m2 | 17,96 | 0 | 0 |
| 26 | KNR 0-19 1024-06 | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych (drzwi aluminiowe pełne wew. D1 ) | m2 | 3,73 | 0 | 0 |
| 27 | KNR 0-19 1024-05 | Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie (okna klatki schodowej EI 60) | m2 | 21,6 | 0 | 0 |

**Otrzymuje brzmienie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | KNR 0-19 1023-07 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 | m2 | 1,62 | 0 | 0 |
|  |  | Okno O1- 1,8\*0,9 |  |  |  |  |
| 24 | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (drzwi zew. D3s z siłownikiem do napowietrzania klatki schodowej z samozamykaczem) | m2 | 3,73 | 0 | 0 |
|  |  | D3s - 1,8\*2,07 |  |  |  |  |
| 25 | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (drzwi ppoż EI30 z samzamykaczem) | m2 | 18,3 | 0 | 0 |
|  |  | d1-1,12\*2,07\*1szt= 2,31 |  |  |  |  |
|  |  | ALw2 1,86\*2,20= 4,09 |  |  |  |  |
|  |  | ALw3 1,86\*2,2= 4,09 |  |  |  |  |
|  |  | ALw5 1,86\*2,2= 4,09 |  |  |  |  |
|  |  | D4 1,8\*2,07\*1 szt = 3,72 |  |  |  |  |
| 26 | KNR 0-19 1024-06 | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych (drzwi aluminiowe pełne wew. | m2 | 4,99 | 0 | 0 |
|  |  | naswietle do Alw2 1,86\*0,68 |  |  |  |  |
|  |  | naświetle do ALw3 1,86\*1,03 |  |  |  |  |
|  |  | naświetle do Alw5 1,86\*0,98 |  |  |  |  |
| 27 | KNR 0-19 1024-05 | Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie (okna klatki schodowej EI 60) | m2 | 21,6 | 0 | 0 |
|  |  | Al1 2,4\*3\* 3 szt |  |  |  |  |

**Pozostałe punkty pozostają bez zmian**